Aufmaßblatt Garagentor

**Standardfarbe Oberflächen-Struktur Ausführung**

[ ]  RAL 9016 Verkehrsweiß [ ]  woodgrain/ [ ]  stucco (pflegeleicht) [ ]  manuell betätigt

 [ ]  glatt (modern) [ ]  elektrisch betätigt, inkl. neuem

**Vorzugsfarben** [ ]  microliniert (edel) [ ]  Drucktaster

[ ] RAL 3000 Feuerrot [ ]  Schlüsselschalter

[ ] RAL 6009 Tannengrün **Oberflächen-Ausführung** [ ]  Pincodetaster

[ ] RAL 7015 Schiefergrau [ ]  Großsicke (große Paneelen, modern)[ ]  Notentriegelung

[ ] RAL 7016 Anthrazitgrau [ ]  Mittelsicke (Paneel optisch geteilt, klassisch) [ ]  ... Stück weitere Handsender

[ ] RAL 7035 Lichtgrau [ ]  Topsicke/ D-Sicke (moderne Neuheit) (1 Stück immer inkl.)

[ ]  RAL 7040 Fenstergrau

[ ]  RAL 8014 Sepiabraun **Montage**

[ ]  RAL 9002 Grauweiß [ ]  inkl. Montage

[ ]  RAL 9005 Tiefschwarz [ ]  inkl. Ausbau

[ ]  RAL 9006 Weißalu[ ]  inkl. Entsorgung

[ ]  RAL 9007 Graualu [ ]  ich montiere selbst

[ ]  Eisenglimmer (ähnl. DB703)

[ ]  Holzoptik (Nussbaum/ Golden Oak)

**Sonderlackierung** [ ]  RAL

* Ihre Wunschfarbe und Oberfläche können Sie anhand vieler Beispiel-Tore auf unserer Homepage ([www.angele-tore.de/garagentore/bildergalerie](http://www.angele-tore.de/garagentore/bildergalerie)) oder in unserem Niemetz-Prospekt herausfinden. Wir bringen aber auch gerne Muster zur Beratung mit.



Sturzhöhe

 mm

Lichte Breite

 mm mKlicken Sie hier, um Text einzugeben.m

Leibung L

 mm

Leibung R

 mm

Lichte Höhe

 mm

**Absender:** Bemerkungen/Besonderheiten:

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

**Angele Toranlagen** Tel: 07337/924 90 62

Oppinger Grund 5 info@angele-tore.de

89191 Nellingen www.angele-tore.de

Telefon

E-Mail

Das Ausfüllen und Versenden ist freiwillig. Die Daten dienen ausschließlich der Angebotserstellung/ Vertragsabwicklung und sind vertraulich. Es gelten unsere Datenschutzrichtlinien.